폭염안전 5대 기본수칙 안내

□ 폭염안전 5대 기본수칙

◦ (관련근거) 산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한 규칙 등

<폭염안전 5대 기본수칙(법적의무사항)>

기본수칙	현장 세부 이행 및 관리 기준
물(Water)	- 시원하고 깨끗한 물을 작업장 내 충분히 제공 - 근로자가 상시 손쉽게 섭취할 수 있도록 음용 위치 정기 점검
2. 냉방장치(Cooling)	- 폭염작업 장소에 이동식 에어컨, 산업용 선풍기 등 냉방·통풍장치 설치 - 작업구역 인근에 햇볕을 차단할 수 있는 그늘막(쉼터) 확보
3. 휴식(Rest)	- 체감온도 31℃ 이상: 적절한 휴식 부여 의무화 - 체감온도 33℃ 이상: 매 2시간마다 최소 20분 이상 상시 휴식 보장
4. 보냉장구(Gear)	- 현장 근로자의 열 스트레스를 낮추기 위한 냉각의류, 냉각조끼 등 지급
5. 119신고(Emergency)	- 온열질환자 또는 의심환자 발생 즉시 의식 여부 확인 - 의식이 없는 경우 즉시 119 신고 및 응급조치 체계 가동[cite: 35]

□ 체감온도별 단계적 작업 관리 기준

<체감온도별 단계적 작업 관리 기준>

단계	체감온도	기상특보	현장 조치 및 작업 통제 기준
1단계	33℃ 이상	폭염주의보	- 작업 시간대 유연 조정 (무더위 시간 피하기) - 옥외 작업 시간 단축 및 매 2시간마다 20분 이상 휴식 제공
2단계	35℃ 이상	폭염경보	- 무더위 시간대 (14시 ~ 17시) 옥외작업 즉시 중지 - 실질적인 교대 인력을 추가 확충하여 근무 강도 완화
3단계	38℃ 이상	폭염중대경보	- 재난·안전관리 등에 필요한 긴급조치 작업을 제외한 모든 옥외작업 전면 중지

□ 관련 교육링크(국민안전교육플랫폼 : 폭염안전 5대 기본수칙)

https://kasem.safekorea.go.kr/ptlCont.do?url=eduDataDtl&pgParam=208001/lfeCclAll,I,C,J,A,S//N/sa3All,K,L/dtaAll,vdo,doc,ppt,mrkt/901000///V000002074/901000/VDO/eduData/ttl/1/FRST_CRT_PNTTM//